персонала, но не менее одного на каждого дежурного работника.

1.15. Ковры и дорожки в помещениях с массовым пребыванием людей должны надёжно крепиться к полу.

1.16.Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1.5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.17. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

1.18.Ответственные по приведению в действие системы оповещения о пожаре: в группах – младшие воспитатели, в коридоре – завхоз.

1.19.Территория ДОУ должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.20. Двери и люки чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок. Ключ храниться в отведённом месте

( в прачечной).

Запрещается:

- хранить в здании легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы;

- использовать для отделки потолков и стен горючие материалы;

- снимать предусмотренные проектом двери коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

**2. Мероприятия по пожарной профилактике**

2.1.При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электрооборудование в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры, электронагревательные приборы и т.п.

- включать в одну розетку несколько бытовых электроприборов большой мощности;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.2.В случае, если при нахождении в ДОУ работник обнаружит характерные запахи гари, дыма, жжёной изоляции, все работы в данном помещении должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность руководитель, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).

2.3. При организации и проведении новогодних праздников и других массовых мероприятий:

- допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа;

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветки не касались стен и потолка;

-на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации ( нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) её нужно немедленно обесточить.

**2.4. Запрещается:**

- применять свечи, хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах кресла и стулья;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

2.5. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц в зале.

**2.6. По окончании работы:**

Во всех помещениях (не зависимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроприборы и электроустановки должны быть выключены ( за исключением дежурного аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации).

**3. Действия при возникновении пожара.**

3.1.При обнаружении очага возгорания в ДОУ любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

3.2. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные – 60-80 секунд, углекислотные -25-45 секунд, порошковые -10-15 секунд. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага возгорания.

3.3.При тушении пожара в электроустановках необходимо как можно быстрее обесточить систему электроснабжения отдельного электроприёмника, помещения или всего учреждения. В данном случае можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

3.4. Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщите о пожаре в пожарную часть по телефонам: 001; 2-10-31; 010 с сотового телефона. Организовать встречу пожарной команды у подъезда к ДОУ.

3.5. Немедленно сообщить о пожаре заведующей ДОУ и другим работникам .

3.6.При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями заведующей.

3.7.Открыть эвакуационные выходы, эвакуировать детей из групп по запасным выходам. По возможности не допуская сквозняков, которые способствуют притоком свежего воздуха усилению огня.

3.8.С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.

3.9. При возгорании одежды попытаться сбросить её. Если это сделать не удается, упасть на пол и перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит горение.

3.10. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться приближения пламени. Основная опасность для человека во время пожара – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.

3.11.Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.

**4.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.**